ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Jane's Combat Simulations: ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±³
³±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Advanced Tactical Fighters ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Thrustmaster users ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

Advanced Tactical Fighters supports several configurations of the following
Thrustmaster input devices:

	F-16 FLCS            F-16 TQS              RCS
	FCS\PFCS             WCS mk II       
							 
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³±±± FCS or PFCS ONLY ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±no file±±±±³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Users with FCS or PFCS ONLY should select FCS in the CONTROLS:STICK menu in 
flight to calibrate their FCS.  These users will get the following mapping:

  TRIGGER       - Fire cannon                          
  BUTTON TWO    - Fire current weapon
  BUTTON THREE  - Select next target 
  BUTTON FOUR   - Select next weapon 
  HAT POSITIONS - Skew View

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³±±± WCS mk II (and any joystick OTHER than the F16-FLCS or FCS)±±ATF.ADV±±³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Users with the WCS mk II have the following alternatives depending on the WCS 
configuration options:
1:      If the FCS is plugged into the WCS using the included ATF.ADV, the
player must select THROTTLE STICK in the CONTROLS:THROTTLE menu in flight and 
REGULAR JOYSTICK in the CONTROLS:STICK menu in flight. The RED switch must 
be placed in the ANALOG position and the BLACK Switch must be in the DIGITAL 
position.  Consult the WCS documentation for further explanation.
2:      If the FCS is plugged into a separate active game port and the WCS
is using the included ATF.ADV, the player must select THROTTLE STICK in the 
CONTROLS:THROTTLE menu in flight and should make whatever selection suits 
personal taste in the CONTROLS:STICK menu in flight.  The RED switch must be 
placed in the ANALOG position (the BLACK Switch may be in either position)
Consult the WCS documentation for further explanation.  If this option is 
used in conjunction with the FCS please note the following:  
	1-that this is the only configuration that will allow the FCS trigger 
	to ALWAYS fire the INTERNAL GUN instead of the CURRENT WEAPON with 
	the WCS active and the FCS selected from the CONTROLS:STICK menu in 
	flight.
	2-with the RCS also active either the RCS or the HAT will be 
	deactivated by the game depending on the CONTROLS selections made in 
	flight.

Users with a WCS mk II and a NON-FCS joystick should change the button 
assignments on the WCS mk II to a more combat-oriented set.  Thrustmaster has 
updated the chipset and microcode used in the WCS mk II.  These files were 
created for the NEW chipset using v1.39 of the COMMAND AND CONTROL CENTER 
software.  If you have trouble with our ATF.ADV or ATF.MDF files, you can 
contact Thrustmaster about upgrading your WCS software, or you can use our 
mapping as a guide to creating your own download files.

                           Button Configuration

 ****************************FLCS SETTINGS******************************
    BTN TG FireInternalGun
    BTN UB FireWeapon
    BTN MB NextWeapon
    BTN LB TgtCenterObject
    BTN HU VectorUp
    BTN HD VectorDn
    BTN HL VectorLf
    BTN HR VectorRt
 ****************************WCS SETTINGS*******************************
    BTN 1 /U EngMyTarget
          /M NextWaypoint
          /D WeaponStatusWind
    BTN 2 /U EngAllClass
          /M /T ToggleIRSeeker /T ToggleHarmSeeker
          /D RWRWindow
    BTN 3 /U EngMyInForm
          /M Flares Chaff
          /D RadarWindow
    BTN 4 /U BugOut
          /M z
          /D /T GunCameraWindow /T CheckSixWindow
    BTN 5 /U Disengage
          /M x
          /D BayDoors
    BTN 6 /U ProtectMe
          /M AirBrakeOnOff
          /D FlapsUpDown GearUpDown
    RKR UP /N ~
    RKR DN /N ~

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³±±± FCS and a WCS mk II ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ATFV.ADV and ATFX.ADV±±±±³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Users with the FCS and the WCS mk II should select KEYBOARD in the CONTROLS:
THROTTLE menu and REGULAR JOYSTICK in the CONTROLS:STICK menu. The RED 
switch and the BLACK Switch must be in the DIGITAL position. The ATFX.adv 
file is designed for users that prefer the hat to be used for targeting 
and viewing. The ATFV.adv is for users that prefer the vectoring option. 
This file is configured so the vector zozzles return to a nuetral position 
when the hat is released. The user can further configure the hat to remain 
vectored by modifying the *.adv file. Just remove the command from the hat 
middle line. The WCS is programmed the same in both files. Please bring 
up either file in any text editor to view button configurations.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³±±± F-16 FLCS and a WCS mk II ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ATF.B50±±±±³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Users with the F-16 FLCS and a WCS mk II should select THROTTLE STICK in the 
CONTROLS:THROTTLE menu and REGULAR JOYSTICK in the CONTROLS:STICK menu. The 
RED switch must be placed in the ANALOG position and the BLACK Switch must be 
DIGITAL.

                          Button Configuration

 ****************************FLCS SETTINGS******************************
    BTN TG1 /N FireInternalGun
    BTN TG2 FireInternalGun
    BTN S1 NextWeapon
    BTN S2 FireWeapon
    BTN S3 RightShift
    BTN S4 BayDoors
 H1=LARGE HAT AT TOP OF FLCS
    BTN H1U VectorUp
    BTN H1D VectorDn
    BTN H1L VectorLf
    BTN H1R VectorRt
 H2=SMALL HAT BELOW BUTTON S2
    BTN H2U TgtNextL-R
    BTN H2D TgtCenterObject
    BTN H2L TgtNextDist
    BTN H2R IFFSquawk
 H3=SECOND LARGER HAT BELOW H1
    BTN H3U Target-Player
    BTN H3D Player-Target
    BTN H3L Player-MissileTh
    BTN H3R Player-Wingman
 H4=HAT ON LEFT SIDE OF FLCS
    BTN H4U ZoomViewIn
    BTN H4D ZoomViewOut
    BTN H4L LeftRudder
    BTN H4R RightRudder
 ****************************WCS SETTINGS*******************************
    BTN T1 /U EngMyTarget
           /M NextWaypoint
           /D /I  WeaponStatusWind /O SystemStatusWind
    BTN T2 /U EngAllClass
           /M /T ToggleIRSeeker /T ToggleHarmSeeker
           /D RWRWindow
    BTN T3 /U EngMyInForm
           /M /I Flares /O Chaff
           /D RadarWindow
    BTN T4 /U BugOut
           /M /I {LSFT z} /O z
           /D /T GunCameraWindow /T CheckSixWindow
    BTN T5 /U Disengage
           /M /I {LSFT x} /O x
           /D NavWindow
    BTN T6 /U ProtectMe
           /M AirBrakeOnOff WheelBreakOnOff
           /D /I FlapsUpDown GearUpDown /O Hook FlapsUpDown GearUpDown
    BTN T7 /N ~
    BTN T8 /N ~

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³±±± F-16 FLCS and a F-16 TQS ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±QATF.B50±±±³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Users with the F-16 FLCS and a F-16 TQS should select THROTTLE STICK in the 
CONTROLS:THROTTLE menu and REGULAR JOYSTICK in the CONTROLS:STICK menu.


                         Button Configuration

   ------F-16 FLCS settings------

    BTN TG1 FireInternalGun
    BTN TG2 FireInternalGun

    BTN S1 NextWeapon
    BTN S2 FireWeapon
    BTN S3 AutoPilot
    BTN S4 BayDoors

 BIG GREY HAT           (Vectoring)
    BTN H1U VectorUp
    BTN H1D VectorDn
    BTN H1L VectorLf
    BTN H1R VectorRt

 HAT UNDER RED BUTTON   (Target Management)
    BTN H2U TgtNextDist
    BTN H2D TgtPrevDist
    BTN H2L TgtNextL-R
    BTN H2R TgtCenterObject

 HAT UNDER BIG GREY HAT (Display Management - slew view)
    BTN H3U RotateViewUp
    BTN H3D RotateViewDown
    BTN H3L RotateViewLeft
    BTN H3R RotateViewRight

 GREY HAT ON LEFT SIDE  (Display Management - target view)
    BTN H4U LookFront
    BTN H4D LookBack
    BTN H4L Target-Player
    BTN H4R PadlockView

------TQS settings-------

    BTN T1
    T2 through T5 button functions are based on
             position of T7-T8 switch
             (Radar commands [UP])
             (Aircraft control & cockpit instruments [MIDDLE])
             (Wingman commands [DOWN])
    BTN T2 /U ToggleIRSeeker
           /M GearUpDown
           /D EngMyTarget
    BTN T3 /U ToggleHarmSeeker
           /M TimeCompressCycl
           /D EngAllClass
    BTN T4 /U IFFSquawk
           /M NextWaypoint
           /D Disengage
    BTN T5 /U RadarIRJammer
           /M FlapsUpDown
           /D ProtectMe
    BTN T6 RadarOnOff
    BTN T7 - "see buttons T2-T5 above"
    BTN T8 - "see buttons T2-T5 above"
    BTN T9 Chaff&Flare1X
    BTN T10 /P /N AirBrakeOnOff /R /N AirBrakeOnOff
    
    ANT 1 6 z x |     rem Controls vectoring on VTOL craft ie: Astovl 
    RNG 1 5 , .       rem Increse/decrease range of radar, infared, etc.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³±±± RCS PEDALS and any of the above configurations ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Users with the RCS should selct RUDDER PEDALS in the CONTROLS:RUDDER menu in 
flight.  With the exception of the above noted situation (with the WCS on a 
separate port from the FCS) the RCS should function properly after they have 
been calibrated in the game.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³±±± SPECIAL FILE NOTES ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
The included files appropriate for download into any of these configurations 
will be copied into the THSTMSTR subdirectory that the game was installed to
and may be downloaded from here or copied into the proper PROGRAMS directory
of the COMMAND AND CONTROL CENTER software.
Users will find information in these files on the mapping assignments in the 
appropriate file itself.  See the THRUSTMASTER documentation for instructions 
on downloading these files or on changing these assignments.

